Talent Plastics Tallinn pakub müügiks survevalu masinaid

Mõned peamised  andmed

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **ARBURG  85  320M  850-210** | **ARBURG 270M 350-90** | **ARBURG  100  370M  1000-250** | **DEMAG ergotech 100-310 compact** |
| **Mashine No.** |  | **13** | **6** | **8** | **28** |
| **CLAMPING FORCE** | **T** | **85** | **35** | **100** | **100** |
| **MANUFACTURED** | **year** | **1997** | **1991** | **1994** | **1997** |
| **DISTANCE BETWEEN TIE BARS** | **mm** | 320X320 | 270x270 | 370X370 | 400 X 400 |
| **MIN. MOULD HEIGHT** | **mm** | 250/195 | 212 | 250 | 250 |
| **MAX. MOULD HEIGHT** | **mm** | Cyl. | Cyl. | Cyl. | Cyl. |
| **MAX. Opening stroke** | **mm** | 375 | 267  | 500 | 500 |
| **EJECTION STROKE** | **mm** | 150 | 50 | 175 | 150 |
| **Max Shot  VOLUME** | **cm3** | (115)  89 | 68 | 158 | 168 |
| **INJECTION PRESSURE** | **Bar** | / 1500 | /1290 | / 2350 | /2400 |
| **CORE** |  | No | No | Yes | Yes |
| **HOTRUNNERS** |  | 1 | No | 1 | No |
| **SCREW DIAMETER** | **mm** | 35 | 30 | 35 | 35 |
| **INTRUSION** |  | No | No | No | Yes |
| **VERTICAL INJECTION** |  | No | Yes | No | No |
| **TOTAL INSTALLED POWER** | **kW** | 24 | 14,5 | 24 | 27,3 |